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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ, ЩО ПРОТІКАЮТЬ ПРИ ГІДРАТАЦІЇ В’ЯЖУЧИХ НА ОСНОВІ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ОКСИДІВ
Загальна схема утворення цементуючої фази має такі фази: формуються поверхневі комплекси та частково гідратуються поверхневі атоми в’яжучого за рахунок адсорбції молекул води; в зоні протікання реакції утворюються активні частинки та спостерігається розрив зв’язків між поверхневими атомами та їх гідратація; гідратовані атоми переходять в розчин чи структурно перебудовуються в реакційному шарі в поверхневі фази; утворюються гідратні фази в розчині чи в гідратуючому шарі; формується структура цементного каменю. Виділяють три періоди гідратації: адсорбція води поверхнею сполук лужноземельних елементів, розчинення мінералів лужноземельного клінкеру, викрісталізація із пересичених розчинів гідратів. Фізико – механічні дослідження композиційних матеріалів на основі гексаферитбарієвого в’яжучого проводились відповідно із методикою малих зразків М. Стрєлкова, оптимальний склад досліджувався згідно ДСТУ EN 196-1, 3, 6:2007 на 1, 3, 7, 28 добу на зразках, виготовлених із маси вологістю 7%. Дослідження  процесів гідратації композиційних матеріалів на основі гексаферитбарієвого в’яжучого здійснювали за допомогою рентгенографічного аналізу і термографічного аналізу, використовувався метод ІК – спектроскопії.
Отримані дані свідчать, що композиційні матеріали є швидкотверднучими, високоміцними, повітряними в’яжучими із невисоким водоцементним співвідношенням та строками тужавіння.
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