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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ  Е.А. ЯНЧЕВСКОЙ И ЦНИИШП

Актуальность исследования. Ведущим критерием качества одежды является ее художественный уровень с точки зрения решения формы, пропорций, деталей и конструкции в целом. Задача выбора методики конструирования, обеспечивающей правильное решение формы изделия, остается актуальной. Особенно в современных условиях, когда существует множество различных методик конструирования швейных изделий. Зачастую методики корректируются с учетом результатов личного опыта конструктора. Таким образом, анализ методики конструирования одежды является важным началом для проектирования качественной продукции швейной промышленности.
Цель работы. Проанализировать и сравнить методику конструирования одежды Янчевской Е.А. и методику ЦНИИШП.
Изложение основного материала. Более подробное рассмотрение метода конструирования одежды ЦНИИШП (Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности) [1] показало. что данная методика предусматривает использование 28 основных размерных признаков.  В качестве дополнительных используют длину изделия и длину рукава, величины которых рекомендуется выбирать по шкалам длин, принятым для одежды массового производства. Представлена подробная характеристика прибавок, используемых на отдельных участках конструкции. Используется принцип учета технологических свойств материала.
Следует отметить, что в методике  расчеты основаны на тесной связи между отдельными размерами фигуры и величиной конструктивных участков чертежа, с минимальным использованием пропорциональных расчетов.
В методике ЦНИИШП графические приемы не отличаются особой сложностью и трудоемкостью, они легки для воспроизведения. Основными элементами графических построений являются: нанесение базисной сетки, определение положения конструктивных точек засечками дуг, построение лекальных кривых, метод радиусографии. Рассматриваемая методика содержит предварительный расчет, устанавливающий размеры основных отрезков чертежа. При построении чертежа большая роль отводится корректировке баланса полочки и спинки, построению вытачки на выпуклость лопаток и проектированию нагрудной вытачки.
Анализируя отмеченные характеристики методики ЦНИИШП, можно сделать вывод об универсальности метода, обусловленной возможностью использования единых схем расчетов и построений для условно-пропорциональных фигур различных полнотных и размерных групп, а также различных типов телосложения. Отличия в формулах проявляются только в коэффициентах и свободных членах. Оценивая проектные работы, связанные с разработкой чертежей по анализируемой методике, можно отметить среднюю степень их сложности и невысокую трудоемкость расчетов и графических построений. 


Чертежи конструкции не загромождены вспомогательными конструктивными точками и линиями, легко читаемы и воспроизводимы по разработанным в методике схемам.
Анализ  авторской методики конструирования одежды Е.А.Янчевской, в основу которой положена единая методика конструирования ЦНИИШП, а также единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения ЦОТШЛ, показал, что автор в своей методике рассматривает конструирование женской одежды как простых, так и сложных форм. 
В данной методике используется 19 основных размерных признаков, представлен ряд конструктивных прибавок на различные конструктивные участки. Как и в методике ЦНИИШП учитываются технологические свойства материалов.
В авторской методике Е.А.Янчевской [2.3]  основными графическими приемам являются: построение базисной сетки, определение конструктивных точек на базисной сетке, построение криволинейных контуров при помощи метода лекальных кривых и метода радиусографии. Рассматриваемая методика не содержит предварительный расчет конструкции изделия. Данная методика использует формулы для расчета конструктивных отрезков, подтверждающие тесную связь конструктивных параметров с размерными признаками тела человека.
Усложнение формы женской одежды может быть достигнуто не только сложностью кроя одной из деталей изделия, но и технологическими приемами при его изготовлении.  С этой целью в методике рассмотрены конструкции различных покроев одежды, возможные варианты усложнения отдельных деталей конструктивным путем и некоторые варианты технологических приемов при выполнении различных видов отделки, усложняющих форму изделия. Кроме того, на ряде примеров показано конструктивное решение отдельных моделей достаточно сложной формы с использованием ранее приведенных основ.
Таким образом, методика Е.А.Янчевской в большей мере рассчитана на проектирование одежды по индивидуальным заказам, позволяет учитывать особенности фигуры человека. Используется меньшее количество размерных признаков, что сокращает расчет и построение чертежа конструкции. Данная методика предполагает наличие определенного опыта конструктора, так как в некоторых пунктах построения нужно учитывать особенности телеосложения человека.
Выводы. Анализ  основных характеристик методик конструирования одежды, показал, что методика конструирования одежды ЦНИИШП является научно обоснованной и более универсальной, в ней учитывается возможность использования единых схем расчетов и построения, что подтверждает целесообразность ее использования в условиях проектирования одежды массового производства.
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