Измерение тока пучка ускорителя магнитоиндукционным датчиком на базе микроконтроллера pic18f4520
Вимірювання струму пучка прискорювача магнітно індукційним датчиком на базі мікроконтролера pic18f4520
Крижановський В.С (науковий керівник –ст. викладач Стєрвоєдов С. М.)

       Магнитоиндукционные датчики (МИД), работающие в режиме трансформатора тока (ТТ), нашли широкое применение для измерения магнитных полей пучков различных ускорителей. МИД в режиме ТТ прямо пропорционально измеряет ток и скорость изменения тока пучка, обладает 100% прозрачностью [1-3].
       В настоящей работе на базе МИД создано устройство для измерения тока пучка заряженных частиц. Для разработки устройства, его компоновки и моделирования использовалось программное обеспечение AltiumDesigner 14 [4]. Для упрощения и унификации структурной схемы устройства использован микроконтроллер pic18f4520 [5]. Разработанное устройство, позволяет проводить измерения тока пучка заряженных частиц в диапазоне значений среднего тока от 20 мА до 20 А, с шириной полосы входного сигнала 300-500 Гц. 
[bookmark: _GoBack]       Для имитации пучка заряженных частиц  разработан и изготовлен стенд: пучок заряженных частиц имитировался входным контуром, состоящим из толстого медного проводника и входной нагрузки. Имитирующий источник заряженных частиц - генератор униполярных сигналов Г5-54 и входной контур устройства. Основные измерительные функции, так же как и индикацию результата, и соединение с ПК, выполняет микроконтроллер pic18f4520.
       Во всех видах ускорительных экспериментов неотъемлемым требованием является диагностика пучка. Поэтому правильное изготовление и настройка датчика позволяет существенно сократить время и затраты на проведения эксперимента. Наш подход решает вопросы тестирования и наладки МИД, для конкретно заданных источников заряженных частиц. Возможно использование для тестирования МИД в режиме ТТ, изготовив источник тока и макет с параметрами, который имитирует заряженный пучок действующих ускорителей. Это позволит с малыми затратами проверять, определять преимущества и недостатки МИД не только в режиме ТТ, но и в  других режимах.
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