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Система управління є невід'ємною частиною технологічного обладнання. Її ефективне використання сприяє підвищенню безпеки, надійності і економічності роботи цього обладнання, зростанню продуктивності праці експлуатаційного персоналу і поліпшенню соціальних умов його роботи, функції, що виконуються системою управління, визначаються при проектуванні і залежать від потужності енергообладнання, його конструкції і маневрених вимог енергосистеми до нього.
Так, для сучасних ТЕС з агрегатами великої потужності характерні участь енергоблоків у регулюванні загальносистемних параметрів, глибоке розвантаження, часті зупинки і пуски. У цих умовах від системи управління потрібна автоматизація управління і регулювання у всіх режимах, можливість адаптації основних підсистем до різних умов роботи, а також автоматизація збору, обробки та зберігання інформації для оперативних цілей і передачі на більш високий рівень - АСУ підприємства. Ці завдання вирішуються за допомогою технічних засобів, що реалізуються на базі засобів обчислювальної техніки.
Організація контролю технічного стану електрообладнання і виявлення несправностей з метою їх видалення та забезпечення експлуатаційного ресурсу досягаються застосуванням ефективних методів і засобів діагностування обладнання.
Серед складних технічних пристроїв, що вимагають діагностування при експлуатації, електроенергетичне обладнання високої напруги (високовольтне обладнання) займає особливе місце. Це обладнання як ніяке інше схильне до комплексного впливу сильних електричних, електромагнітних і теплових полів і електродинамічних зусиль. У зв'язку з цим електрообладнання схильне високому ризику утворення дефектів, несправностей і відмов. Тому, для попередження утворення дефектів і несправностей і підтримки експлуатаційної надійності обладнання нами була запропонована структурна схема  алгоритму діагностики електрообладнання високої напруги.
Для удосконалення ефективної роботи систем управління електрообладнанням нами був розробленийпристрій оперативно-динамічного аналізу станів багатопараметричного об'єкта, який дозволяє спростити процедуру вимірювання та оцінки загального стану багатопараметричного об'єкта за рахунок того, що складна процедура аналізу оптимального управління проводиться апріорі, в результаті чого когнітивний графічний образ еквівалентів оптимального управління записується в адресному просторі кодової матриці ПЗП і не потрібне його визначення в процесі динамічного аналізу та управління, що в підсумку підвищує енергетичну та метрологічну ефективність на 36,85 % і технологічну ефективність в 4 - 100 разів.

