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Радіоактивні відходи (РАВ) - відходи, що містять радіоактивні ізотопи хімічних елементів і не мають практичної цінності.

Радіоактивні відходи утворюються в різних формах з вельми різними фізичними і хімічними характеристиками, такими, як концентрації і періоди напіврозпаду радіонуклідів, що їх складають .

Як відомо, при зберіганні РАВ потрібен радіаційний захист як для біологічних об'єктів, так і  захист матеріалів від наведеної активності і від руйнації, наслідком якої є зміна хімічного складу як конструктивів, так  і захисних матеріалів, які після активації самі можуть ставати джерелом випромінювання.

Очевидно, що для створення захисту при зберіганні РАВ необхідно мати уявлення про склад відходів, а також знати потужності доз, що утворюються радіоактивними ізотопами.

Під час роботи були розглянуті особливості зберігання РАВ [1], за результатами яких були сформульовані правила, що зв'язують такі основні характеристики при зберіганні ВЯП і РАВ, як: сумарна активність, залишкове тепловиділення, потужності дози поблизу поверхні контейнера з відпрацьованим ядерним паливом та ін. Для кожного правила прораховані відносні зміни відповідних величин, а їх залежність від часу подана в графічному вигляді. 

Використовуваний в роботі метод Монте-Карло - це чисельний метод розв'язання математичних задач за допомогою моделювання випадкових величин[2]. У застосуванні до вирішення задач теорії переносу нейтронів або фотонів сутність методу полягає в тому, що складний стохастичний процес проходження частинок в речовині розглядається як послідовність кінцевого числа елементарних випадкових подій. До таких подій відносяться народження частинок в джерелі, рух без взаємодії на деякому шляху, взаємодія якого типу і, якщо частинка при цьому не поглинається, знову рух до наступного взаємодії. Знаючи ймовірність кожного з цих подій, можна відтворити рух (траєкторію) певної частинки в речовині. Таким чином генерується історія однієї частинки. Проаналізувавши досить велика кількість траєкторій, можна визначити різні характеристики поля випромінювання.

В роботі методом Монте-Карло розраховані коефіцієнти проходження нейтронів в осьовому напрямку крізь шаруваті захисні конструкції з різними матеріалами в якості нейтроностопів. Розрахунки проводилися як для матеріалу RX-277,  що вже використовується в багатошаровому захисті кришки контейнера ВКЗ, і для пропонованої Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки лінійки гідридів титану[3], полістиролу і деяких інших захисних матеріалів. Основним висновком з моїх розрахунків можна вважати наступне спостереження: гідриди титану мають найбільшу питому щільність атомів водню, і відповідно, мають низький коефіцієнт проходження нейтронів, а також таку важливу властивість як висока термостабільність. Даний набір матеріалів після експериментального підтвердження його захисних властивостей може стати заміною для RX-277.
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