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На сучасних токамаках компоненти, що контактують із плазмою, розробляються з урахуванням значних теплових навантажень, забруднення плазми через розпилення матеріалу, характеристик вторинної радіоактивності та можливості легкого зміщення компонентів.


З цієї причини ідея рідкого літієвого дивертора була вперше запропонована багато років тому і була реалізована на National Spherical Torus Experiment [1].


Втім, числені магнітогідродинамічні нестійкості можуть розвиватися у провідній рідині дивертора. Деякі з них - це нестійкості Кельвіна-Гельмгольца і Релея-Тейлора, які приводять до викиду матеріалу з поверхні дивертора [1].


Рідкий метал дивертора постійно рухається для того, щоб запровадити оновлення матеріалу, і поверхня дивертора викривлена для того, щоб повторити геометричну конфігурацию утримуючого плазму магнітного поля. Таким чином, виконуються необхідні умови розвинення іншого типу нестійкості - нестійкості Гертлера. Якщо точніше, то нестійкість Гертлера розвивається у примежовому шарі увігнутої поверхні. Первісно ця нестійкість гідродинамічна (існує і за відсутності магнітного поля), але магнітне поле суттєво впливає на її властивості. Вихори Гертлера існують та можуть бути виявлені тоді, коли потік вже не ламінарний, але ще не досяг турбулентного режиму. Турбулентний режим може бути описаний лише чисельно. Але утворення та розвинення вихорів Гертлера можуть вивчатися в аналітичному та чисельному наближеннях. Це є основною метою дослідження.
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