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[bookmark: _Toc379968760]СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ СОЗДАНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ БАЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ УЗЛОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
На кафедре РКС более 10 лет ведется подготовка специалистов по компьютерным системам и сетям. Одной из базовых дисциплин для этих специалистов является дисциплина «Цифровая схемотехника». Объем  лабораторного практикума данной дисциплины достигает 48 часов, т.е. 12 четырехчасовых лабораторных работ. Тематика работ постоянно совершенствуется и лабораторная база пополняется новыми лабораторными макетами. Это вызывает необходимость реализации вновь создаваемых лабораторных макетов по неким общим систематизированным требованиям. 
При выборе объекта исследования исходят из двух основных требований: во-первых, чтобы объект являлся широкораспространенным узлом или элементом компьютерных систем и, во-вторых, чтобы макет позволял исследовать несколько типов или разновидностей объекта исследования.
Так, например, при исследовании кодирующих устройств макет позволяет исследовать такие функциональные цифровые узлы как шифраторы, дешифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры.
При исследовании триггеров в лабораторной работе рассматриваются RS- , D-, MS-, JK-, T- триггеры, причем реализованные как на логических элементах, так и на отдельных микросхемах.
При исследовании регистров рассматриваются и последовательные и параллельные регистры, выполняемые как на отдельных триггерах, так и на функционально законченных микросхемах.
Принципиальные схемы всех указанных макетов содержат в себе много однотипных узлов. Это обязательно: задатчик логических уровней, блок индикации, устройства коммутации исследуемых устройств с другими блоками макета.
Конструктивно все лабораторные макеты выполнены в виде одинаковых панелей размером 370х240 мм, вставляемых в стационарные стенды, оснащенные блоками питания, измерительными приборами и осциллографами. Макет представляет собой трехслойную структуру, основой которой является гетинаксовая панель толщиной 3-4 мм, на которой монтируются печатные платы, отдельные элементы, контрольные гнезда и органы управления. С наружной стороны на панели крепится лист бумаги с принципиальной схемой, а сверху все закрывается прозрачным листом оргстекла.
Поскольку в цифровых узлах вся информация представляется в дискретном виде, обычно в виде двоичного кода, то она регистрируется и визуально отражается либо в виде логических нулей и единиц при помощи светодиодов, либо в виде временных диаграмм работы этих узлов, фрагменты которых можно наблюдать при помощи осциллографа.
Именно такие систематизированные требования учитывались авторами при изготовлении лабораторных макетов для исследования цифровых узлов компьютерных систем в процессе выполнения магистерской работы.
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