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СТАБІЛІЗАЦІЯ ЧАСТОТИ ГЕНЕРАТОРІВ
Найважливішою характеристикою генераторів є поняття нестабільності частоти, під яким розуміється зміна частоти генератора при впливі дестабілізуючих факторів і протягом певного часу. Як правило, дестабілізуючі чинники не діють одночасно, а їх поєднання носить імовірнісний характер, тому найбільшого поширення набуло середньоквадратичне підсумовування відходи частоти 
()σ = ,
де ()σ  - сумарна нестабільність частоти; - нестабільність частоти під дією дестабілізуючого чинника. 
Величину   називають фіксуючою здатність генератора. Чим більша фіксуюча здатність генератора, тим менше змінюється частота коливань при порушенні балансу фаз, тобто тим вища стабільність частоти генератора. Фіксуюча здатність генератора визначається сумою фіксуючих здатностей всіх його елементів (зазвичай це фіксуюча здатність контуру, включеного в генераторну схему):
.
Враховуючи роботу генератора поблизу резонансної частоти контуру та , .
Фіксуюча здатність поблизу резонансної частоти пропорційна добротності контура. При віддаленні частоти коливань від резонансної частоти контуру фіксуюча здатність зменшується. 
Здатність контуру протидіяти впливу дестабілізуючих факторів і зберігати незмінними свої параметри називається його еталонністю, тобто для забезпечення високої стабільності частоти контур високостабільного генератора повинен володіти високою еталонністю. Однак навіть при ідеальній еталонності самого контуру частота коливального контуру з урахуванням впливу елементів генератора буде змінюватися через низьку еталонність елементів генератора. 
З виразу  видно, що зміна частоти буде тим менша, чим менша еталонна ємність контуру. 
Таким чином, для забезпечення високої стабільності частоти в генераторі необхідний елемент, що володіє наступними параметрами: висока фіксуюча здатність, велика еталонність, мале значення ємності і велике значення індуктивності при використанні контуру третього виду (крім того, стабілізуючий елемент повинен мати малі габарити). 
Звичайні контури, що складаються з індуктивності і ємності, не володіють зазначеними параметрами. Всіма зазначеними параметрами володіють кварцові резонатори, які останнім часом досягли високих результатів у розвитку кварцовою стабілізації частоти.
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