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СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРИСТРОЇВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
Актуальність та постановка задачі. Сучасні пристрої мобільного зв’язку мають набагато більше функцій, ніж 5-10 років тому. Це досягається за рахунок ускладнення апаратного та програмного забезпечення. В свою чергу це призводить до зменшення їх надійності. Виходячи з цього виникає необхідність у засобах підвищення їх працездатності. Цю проблему найбільш просто можна вирішити за рахунок створення спеціального стенду для перевірки працездатності пристроїв мобільного зв’язку.
Викладання основного матеріалу. Стенд для перевірки працездатності пристроїв мобільного зв’язку повинен мати дві складові: для перевірки апаратного та програмного забезпечення. Конструктивно такий стенд представляє собою робоче місце інженера сервісного центру у вигляді спеціального стола, що має стандартне обладнання для діагностування та налагодження (осцилограф, логічний аналізатор, мультіметр, утримувач друкованих плат із нижнім підігрівом, паяльна станція, мікроскоп та ін.) Особливістю такого стенду є наявність спеціальної панелі для підключення пристроїв мобільного зв’язку до апаратно-програмних приладів діагностування несправностей. Зовнішній вид такої панелі, що розробляється на кафедрі РКС, приведено на рисунку.
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До складу цієї панелі входять інтерфейси підключення та індикатори їх роботи: Riff Box JTAG, UFS Box, Medusa Box.
Інтерфейс Riff Box JTAG – апаратно-програмний прилад, що використовується для діагностування та налагодження пристроїв мобільного зв’язку, побудованих на процесорах Qualcomm, які використовуються наступними виробниками: HTC, Samsung, Acer, Sony та ін. Дозволяє виявляти несправності процесору, оперативної та постійної пам’яті, та вирішувати будь-які програмні несправності підтримуваних пристроїв. Інтерфейс UFS Box використовується для діагностування та налагодження пристроїв мобільного зв’язку наступних виробників: Nokia, Samsung та ін. Дозволяє виявляти несправності процесору, оперативної та постійної пам’яті, підтримує Nokia Self Tests, які за допомогою відповідних кодів вказують або на повну справність пристрою, або на несправний вузол схеми. Також дозволяє вирішувати будь-які програмні несправності підтримуваних пристроїв. Інтерфейс Medusa Box використовується для діагностування та налагодження пристроїв мобільного зв’язку, вироблених фірмами Samsung та LG. Також частково підтримує пристрої HTC, Amoi та ін. Дозволяє виявляти несправності процесору, оперативної та постійної пам’яті, та вирішувати будь-які програмні несправності підтримуваних пристроїв.
Висновки. Створення такого стенду є одним з найперспективніших способів підвищення працездатності пристроїв мобільного зв'язку. Використання стенду для перевірки працездатності пристроїв мобільного зв’язку дозволяє зменшити час пошуку несправностей до 30%, а час налагодження до 10%.
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