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ДО ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ХАРКІВСЬКОЇ ТЕЦ5 
	Харківська ТЕЦ- 5 належить найбільших теплоелектроцентралей України. Проектні рішення по ТЕЦ- 5 передбачали покриття від неї теплового навантаження більшої частини міста за рахунок використання «дешевого тепла» з відборів турбін. Одночасно з будівництвом ТЕЦ- 5 планувалося і будівництво пікової котельної в районі Холодної гори, у безпосередній близькості від зони проектованого і існуючого теплового споживання, а також трьох тепло магістралей, які повинні були повністю забезпечити передачу тепла від ТЕЦ до міста, як в кількісному, так і в якісному відношенні при досить високій надійності її транспортування. 
Фактично ТЕЦ- 5 не лише не покриває теплом усе місто, а свої встановлені теплові можливості використовує на четверть. Це зумовлено тим, що відставання в 1975-2000 роках будівництва теплових мереж від масового будівництва житла, промисловості змусило місто вирішувати проблеми теплопостачання шляхом будівництва «тимчасових джерел». Сьогодні встановлені потужності цих «тимчасових джерел» перевищують теплові потужності самої ТЕЦ-5 .       Збільшення об'ємів вироблення теплової і електричної енергії по комбінованому циклу веде до підвищення ефективності устаткування і до зменшення собівартості відпуску теплової  та  електричної енергії.
	Разом з технічними перевагами теплофікації від ТЕЦ, сьогодні ці питання розглядаються в комплексі з економічними напрямами. Основною умовою перспектив розвитку тепломагістралей від ТЕЦ- 5 є вартість теплової енергії. Розширення зони теплофікації ТЕЦ, її оптимальне, цілорічне завантаження доцільно  лише тоді, коли вартість теплової енергії у споживача буде значно нижча, ніж від районних котельних.
Економічна ефективність спільного виробництва теплової і електричної енергій на ТЕЦ в порівнянні з їх роздільним виробництвом загальновідома. Для ТЕЦ раніше застосовувався т.ч. "фізичний" метод, при якому вся економія палива в порівнянні з роздільним виробництвом відносилася на електричну енергію. Це привело до того, що теплова енергія з урахуванням високих, амортизаційних  відрахувань стає нерентабельною для споживача.
Вищезазначені висновки  не враховують  затрат на екологію та довкілля  у варіантах, котрі вимагають техніко-економічного порівняння, обґрунтування  (економічної ефективноті спільного виробництва теплової і електричної енергій на ТЕЦ в порівнянні з їх роздільним виробництвом на котельній і КЕС  та врахування високих, амортизаційних  відрахувань), а також   вимагають розробки  уточнених  методик визначення  економічної доцільності  технічних рішень для існуючих  ТЕЦ , у тому числі  для Харківської ТЕЦ5 :  збільшення відпуску теплової енергії  ,  теплових навантажень відборів потужних теплофікаційних турбін - Т- 250/300-240.
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