Танін В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОГО ДРУКУ
Цифровий друк в наступний час є самим оперативним способом виготовлення різноманітної поліграфічної продукції. Основою причиною, що надала оперативну можливість цифрового друку, є використання особливостей низки друкованих машин (принтерів). Дані друкарські машини бувають: лазерними, струминними і фотопринтери. У кожної з цих машин є свої сильні і слабкі сторони. Однак є ряд достоїнств і недоліків, властивих всій цифрового друку в цілому. 
Переваги: 
1 Підходить тільки для друку малих тиражів;
2. Короткі терміни виготовлення друкованої продукції;
3.Можливість персоніфікувати відбитки, оперативно змінювати текст або зображення, робити нумерацію або будь-яку іншу роботу при друку змінних даних;
4. Перед друком можна зробити пробний відбиток, який за якістю буде ідентичний всьому тиражу;
Недоліки:
1. Висока вартість при друку великих тиражів;
2. Обмеження по запечатуваним матеріалам, неможливість друку на товстому картоні і дуже тонких паперах;
3. Якість запечатування фактурних паперів значно поступається офсету і шовкографії; 
4. Дуже часто виникають проблеми з друком плашок, особливо темних кольорів;
Особливості при друку цифровим способом:
1. На багатьох цифрових машинах друк «кидає» від аркуша до аркуша, викликаючи при цьому похибку розташування друкованої області від 0,5 до 3 мм, тому відступи від краю зображення або тексту потрібно робити більше, ніж при інших способах друку.
2. Дуже часто в тиражах зустрічається дефект під назвою «марашки».
3. При повній за печатці аркуша погано лягає ламінація, не рідкість коли ламінація просто злазить з готової продукції. 
4. Деякі друкарні друкують на спеціальному папері, призначеної тільки для цифрового друку, і не завжди клієнтів влаштовує цей вид папіру.
5. Не всі цифрові машини придатні для друку по готовим конвертам, так як через силіконові стрічки конверти часто застряють всередині машини, декстринові смуги псують вали в машині.
6. Після друку тиражу на цифрових машинах, що використовують порошковий тонер, не можна що-небудь удруковувати на звичайному лазерному принтері.
7. Так само після друку на цифровій машині, що використовує порошковий тонер, не можна зробити УФ-лакування, як суцільне, так і вибіркове.
8. Плашки значній площі і розтягнуті градієнти можуть «полосить». 
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