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Метою роботи є дослідження ефективності можливих технологічних рішень для впровадження ПГУ з внутрішньоцикловою газифікацією вугілля на ТЕС. Пред­ метом дослідження є вплив складу і властивостей вихідного вугілля українського видобутку на склад генераторного газу і його основні теплотехнічні характеристики, а також на параметри самого газогенератора.
В якості інструменту дослідження автором використано чисельний метод роз­ рахунку складу генераторного газу, заснований на поєднанні феноменологічного пі­ дходу з фізичною моделлю процесу газифікації, ­ алгебраїчний метод Дешаліта. Ме­ тод дозволяє отримувати кількісні оцінки складу продуктів газифікації в залежності від характеристик вихідного вугілля, дуття і інших параметрів газогенератору
Шляхом математичного моделювання газифікації твердого палива пароповіт­ ряним дуттям у стаціонарному шарі, для 12 марок поширеного українського вугілля отримані оцінки теплотехнічних характеристик генераторного газу.
Проведено аналіз отриманих оцінок з метою оптимізації вибору палива для внутрішньоциклової газифікації в парогазових установках (ПГУ) на ТЕС. Розгляну­ то порівняльний вплив компонентів робочої маси вихідного вугілля на такий вибір. Показано, що застосування газифікаторів заданої технології з середнім тиском дуття є доцільним, оскільки відповідає вимогам режимів роботи блоків ПГУ на ТЕС для ряду марок дослідженого вугілля.
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