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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В MATHCAD 
Одним из популярных компьютерных математических пакетов является пакет Mathcad компании MathSoft. С его помощью можно решать самые разные задачи математического моделирования и представлять результаты расчетов на высоком профессиональном уровне. Овладение возможностями системы Mathcad и ее применение способствует, прежде всего, лучшему усвоению курса высшей математики, а также помогает решать проблемы вычислительного характера при изучении инженерных дисциплин, в частности, при выполнении расчетно-графических, курсовых работ.

Для иллюстрации изложенного рассмотрим задачу о нагревании тонкого однородного стержня конечной длины с теплоизолированной боковой поверхностью, концы которого поддерживаются при заданной температуре, а начальное распределение температуры определяется функцией . Математическая постановка этой задачи имеет вид:



Если внутренние источники тепла отсутствуют, и решение можно найти, применяя метод Фурье, в виде ряда



Для проведения численных расчетов примем .
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Работа выполнена под руководством пр.-проф. кафедры ВПМ Лобановой Л.С.
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