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[bookmark: _Toc379968752]сиНТЕЗ схем узлов телекоммуникационных систем методом графов в исследуемых схемах лабораторных макетов
Синтез и анализ электронных схем являются ключевыми понятиями при разработке любого узла телекоммуникационной системы. Анализ электронной схемы, представленной в виде электронной цепи, включает в себя составление математической модели исследуемой цепи. Например, линейные схемы замещения и математический анализ полученной модели. Анализ такой модели можно провести при помощи теории графов.
В свою очередь, используя элементы графов, отображающих принципиальные схемы, можно синтезировать исследуемую принципиальную схему. При этом исходными данными для проведения такого синтеза являются элементы графов, отображающих принципиальные схемы: вершины и ребра графов.
Именно такой способ и применялся для синтеза схем электронных ключей и одновибраторов при разработке новых, дополнительных сменных панелей стандартного оборудования для проведения лабораторно-практических занятий по радиоэлектронике «87Л-01» на разработанной заводом-изготовителем новой коммутационной плате, позволяющей существенно увеличить количество исследуемых схем на этом оборудовании. В этом случае граф дает представление о том, как соединены узлы электрической схемы «вершины графа» при помощи электрических линий связи - «ребер графа»
Заводом-изготовителем разработана программа расчета гнезд коммутационной платы, которые и являются вершинами графа схемы. При этом в качестве исходных данных задаются: узлы схемы(KNOT), ребра (RIB), расстояние по оси X между вершинами (LONG), расстояние по оси Y между вершинами (HIGH), степень вершины (DEGREE) и принадлежность ребра вершине (BELONG TO KNOT)
Получив расчетным путем численное значение координат гнезд коммутационной платы, которые являются вершинами графа схемы, можно синтезировать рассматриваемую схему на коммутационной плате.
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