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ІНДУКЦІЙНИЙ СПОСІБ УТІЛІЗАЦІЇ НЕПРИДАТНИХ БОЄПРИПАСІВ
Нині в Україні існує необхідність в утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання. Для цього передбачається створення безпечних і екологічно чистих технологій і обладнання для розспорядження артилерійських видів боєприпасів, як в місцях їх зберігання (базах і арсеналах), так і на спеціалізованих підприємствах. Особлива увага звертається на мінімізацію витрат при дотриманні вимог безпеки.
Недоліком процесу розспорядження на спеціалізованих підприємствах є можливість випадкового вибуху при транспортуванні боєприпасів, їх зберіганні на проміжному складі і високі витрати на транспортування. Тому доцільна організація розбирання боєприпасів до їх безпечного стану на складах зберігання, з подальшим перевезенням на спеціалізовані підприємства для переробки та утилізації. Це передбачає створення компактного і мобільного устаткування з низьким одномоментним енергоспоживанням.
Основним етапом розспорядження непридатних артилерійських боєприпасів є витягання з корпусів снарядів вибухових речовин (ВР). Він найбільш трудомісткий, вибухо- і екологічно небезпечний.
Використовувані нині технології для витягання ВР з корпусів артилерійських снарядів ґрунтовані або на вимиванні, або на виплавці за допомогою гарячої води або пари. Ці технології можуть застосовуватися тільки на спеціалізованих підприємствах, оскільки реалізуються за допомогою складних систем водопідготовки і пароутворення.
Створення мобільного устаткування повинне ґрунтуватися на технологіях, що використовують як основний енергоресурс електричну енергію. Ефективніше виплавляти ВР, нагріваючи частину корпусу снаряда індукційним способом, за допомогою якого можна виконувати локальну і імпульсну термовпливу на об'єкт. Використання електроенергії є так само передумовою забезпечення екологічної чистоти процесів.
Доцільно мати мінімальне число різних видів технологій, що обмежить типи обладнання, при максимальній їх універсальності. Виконати ці вимоги досить складно, однак уважний розгляд такого підходу показує його плідність, оскільки уніфікація завжди ефективна.
Тут необхідні дослідження процесів раціонального генерування енергії та теплообміну у виробах форми напівзакритий порожнистий вузькогорлий циліндр, якими є корпуси снарядів, оскільки вони не мають аналогів в промислових технологіях термообробки; дослідження режимів нагріву; розробка принципів створення індукційних нагрівальних пристроїв, що працюють на токах промислової частоти; дослідження їх надійності.
Таким чином, є необхідність рішення задачі, яку можна сформулювати як створення і вдосконалення технології і устаткування для витягання ВР з артилерійських снарядів в місцях їх зберігання і на спеціалізованих підприємствах.

