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ОСОБЕНОСТИ СИСТЕМЫ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИБАВОК В МЕТОДИКЕ ЦНИИШП

Актуальность темы: В нынешних условиях жизни время бежит очень быстро и человек пытается всё успеть, как всегда в кратчайшие сроки. Вследствие этого ему приходится много двигаться, поэтому его одежда должна быть максимально приспособлена к движениям тела  и динамичности ритма жизни. Методика построения чертежей конструкции ЦНИИШП [1]  – одна из немногих методик, которая предполагает учёт припусков для свободы движения человека, создания прослойки воздуха, необходимой для регулирования теплообмена, а так же для обеспечения  декоративно-конструктивных требований к модели одежды. 	
Цель работы: раскрыть важность и необходимость большого количества прибавок в методике ЦНИИШП для построения изделий группы пальто и платьев.
Изложение основного материала.  Прибавки – составная часть отрезка в конструкции, которая уменьшает или увеличивает размерный признак, учитывает свободу между телом и одеждой, толщину пакета одежды, силуэт, модное направление, динамические и физиолого-гигиенические требования, отражаясь при этом в размерных параметрах готового изделия [2].
Прибавки определяются силуэтом моделей; для изделий прилегающего силуэта прибавки должны быть меньше, чем для изделий прямого силуэта. Кроме того, необходимо учитывать свойства материала, из которого выполняется изделие, пожелания заказчицы, особенности ее фигуры, направление моды.
Данная методика предполагает систему припусков, которые используются на различных этапах построения чертежа. В методике ЦНИИШП представлена подробная характеристика прибавок, используемых на отдельных участках конструкции, в зависимости от вида изделия, силуэта, модельных особенностей, а также ряда других факторов, например, таких как учет технологических свойств предлагаемых материалов (усадки, уработки) на этапе разработки чертежа конструкции [3]. 
Были проанализированы  такие виды прибавок, представленные в  табличной форме. Прибавки на свободу представлены в методике по изделиям, силуэтам, видам материалов. Прибавки на свободу:
Пс	прибавка по линии груди на участке спинки
Пп	прибавка по линии груди на участке полочки
Пт	прибавка к полуобхвату талии
Пб	прибавка к полуобхвату бедер
Пс.пр	прибавка на свободу проймы по глубине
Пш.г.с	прибавка к ширине горловины спинки
Пв.г.с	прибавка к высоте горловины спинки
По.п	прибавка к обхвату плеча
Прибавки на пакет. Толщина пакета определяется суммой толщин слоев материала в данной точке для данного вида изделия:

- для пиджака толщина пакета состоит из толщины ткани майки, сорочки и самого пиджака – подкладки, прокладки  и основного материала;
- для пальто в пакет полочки включается еще и толщина шарфа;
- для зимнего пальто – толщина утепляющей прокладки. 
Прибавки на толщину нижележащих слоев по методике ЦНИИШП
Пп.г.с - на повышение основания горловины спинки
Пд.т.с – к длине талии спереди
Пп.с – в плечевой точке спинки
Пп.п - в плечевой точке полочки
Пв.ок – к высоте оката рукава на огибание шва втачивания рукава тканью
Ппл – на толщину подплечника (по модели)
Пуп – на удлинение проймы на подплечник
Пц.г – на участках полочки ГГ1 и Т4Т6
Припуски на уработку.	Припуск на уработку Ур – припуск на изменение линейных размеров деталей и узлов изделия в процессе технологической обработки (в отличие от припусков на шов, подгиб, учитываемых уже при изготовлении лекал, когда чертеж  готов). 	Величина его зависит от свойств используемых материалов, конструктивных особенностей и технологии изготовления изделия [4]. 
Припуски на уработку определяются усадкой в процессе влажно-тепловой обработки, степенью стягивания материала строчкой, количеством швов в изделии, направлением и видом шва. Величину припуска на уработку Ур принимают равной 50% полной усадки данной ткани:
	По длине участков спинки, рукава, юбок, брюк - 1,5% длины участка;
	По длине участков полочки 2%;
	По ширине спинки – 0,3 см;
	По ширине полочки – 0,5 см;
	По линии талии и бедер в брюках – 1 см. 
Следует отметить, что в методике величины прибавок по линии груди указаны только для участков спинки и полочки, а прибавка к ширине проймы определяется расчетным путем, после задания основных параметров рукава. Общая прибавка к ширине изделия  по линии груди также может быть получена только на основании предварительно выполненных расчетов ширины спинки, полочки и проймы. 
Выводы. Использование большого количества прибавок в методике ЦНИИШП даёт возможность с большей точность выполнять построение чертежей конструкции одежды, получая при этом хорошую посадку на фигуре, а так же это является хорошим фундаментом для создания удобной, свободной одежды, которая так важна в «стремительном» современном мире.
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