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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЫХ ТОКОПРОВОДОВ

В настоящее время особое внимание уделяется вопросам неразрушающего контроля качества готовой продукции электротехнических производств. В этом плане намечается развитие источников сбора и обработки первичной информации, необходимой для управления и контроля  правильности проведения различных технологических процессов.
К сожалению, допусковый контроль не удовлетворяет требованиям массового производства. В связи с этим необходимы новые разработки методов для сравнительно точных измерений различных параметров испытуемых цилиндрических токопроводов и других проводящих изделий.
Особое значение приобретают вопросы осуществления пооперационных неразрушающих испытаний в процессе изготовления данной продукции.
Для решения указанных задач при разработке контрольно-испытательных комплексов необходимо выделить те необходимые параметры, которые в наиболее полном виде описывают электрофизические свойства объекта испытания. В качестве таких параметров при испытаниях проводящих изделий эффективно используются магнитная проницаемость μ и удельная электрическая проводимость σ. Эти параметры несут информацию  о прочностных свойствах, химическом составе, влиянии различных обработок (механических, термических, химических), дефектах деталей, а также о температуре и других характеристиках, корреляционно связанных с электромагнитными параметрами.
Традиционно μ и σ измерялись раздельно. К примеру, магнитные испытания различных электротехнических сталей необходимых для создания энергетического оборудования, проводились в условиях практической отстройки от влияния σ. Естественно, такой подход, заложенный в методах и устройствах, работающих на постоянном и переменном токе, не позволяют контролировать сплошные ферромагнитные изделия, а также объекты со сплошными стенками. Поэтому разработка и исследование методов для испытания такого ассортимента изделий является достаточно важной научной задачей.
В ассортименте выпускаемой  промышленностью продукции шихтованные изделия занимают сравнительно небольшой объем и ограничиваются, в основном, магнитопроводами энергетического оборудования (трансформаторы, двигатели). Доминирующая часть объема продукции связана с изготовлением нешихтованных деталей. Это, прежде всего, прутки, листы, различные заготовки, трубчатые токопроводы и др. Поэтому  разработка и исследование методов для испытания такого ассортимента изделий является достаточно важной научной задачей.
Одним из примеров важности данной работы могут служить погружные электродвигатели (ПЭД), применяемые в нефтегазодобывающей промышленности.
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