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Виявлення енергозберігаючих ресурсів, можливостей підвищення технічної ефективності елементів існуючих парових турбін, турбоустановок є основним напрямом досліджень однієї з актуальних проблем  сучасної енергетики України - це підвищення економічності, маневреності, надійності, продовження терміну експлуатації  теплоенергетичного оснащення  існуючих  енергетичних блоків . 
Для парових турбін, котрі працюють на зверхкритичних та високих параметрах, при експлуатації їх в пускових режимах, режимах змінних навантажень з метою забезпечення вимог з економічності, маневреності, надійності необхідним є застосування перспективних методів управління їх  тепловим станом, прогнозування та  підтримання щільності горизонтального роз’єму зовнішніх, внутрішніх корпусів циліндрів. Останнє пов’язано з низкою вузлів  парової турбіни, котрі стримують швидкість пускових операцій, тим самим знижують розрахункову економічність проточної частини, маневреність, надійність , пускову мобільність.
Перспективним методом управління  тепловим станом корпусів циліндрів парових турбін для вирішення вищезазначеної задачі є застосування методу зворотного формування температурної нерівномірності (ЗФТН) роз’ємних  корпусів  циліндрів, так як при цьому досягається розрахункова економічність проточної частини турбіни, маневреність, надійність, пускова мобільність на низці вузлів турбіни. Останній вимагає забезпечення та виконання  низки конструктивних, технологічних умов - вирішення питань кріплення роз’єму, відносного розширення ротора турбіни; вибору термодинамічних (температурного перепаду, коефіцієнтів тепловіддачі) параметрів, визначення стаціонарних та нестаціонарних температурних полів вузлів турбіни, постійного контролю концентричності вузлів турбіни, оцінки напруженості вузлів турбіни, а також для нових турбін - спрощення конструкції турбіни та  вибору матеріалу для виготовлення вузлів корпусів турбіни. Виконання вищезазначених умов дозволяє розкрити можливість збільшення внутрішнього відносного ККД парової турбіни до розрахункового шляхом застосування зворотного формування температурної нерівномірності (ЗФТН) при цьому: виявлено критерій стійкості  при ЗФТН; визначено закон зміни розрахункової величини зазорів в проточній частині, а саме : 
підтриманням постійної різниці сумарних тангенціальних напружень від різниці тисків на стінку корпусу ЦВТ, температурних[ тангенціальних напружень при  лінійному законі  зміни температури  по радіусу циліндра та тангенціальних напружень після застосування ЗФТН, застосуванням удосконалених сумісних програм  ЗФТН та обігріву фланців та шпильок при пусках турбіни з різних теплових станів.
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