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ВЛИЯНИЕ ВИДА НИТОК НА ПРОЧНОСТЬ ШВОВ

Нитки являются основным материалом для соединения деталей одежды и обуви, служат в качестве отделочного материала, используются для изготовления одежды. Швейные нитки являются основным материалом для скрепления деталей одежды из тканей, трикотажных и нетканых полотен, меха, кожи и других материалов.
Структура и свойства швейных ниток определяются: волокнистым составом; числом сложений; направлением крутки; толщиной; окончательной отделкой. По волокнистому составу швейные нитки разделяют на хлопчатобумажные, шелковые, из химических волокон и нитей. По направлению окончательной крутки нитки бывают правой (Z) и левой (S) крутки. Предпочтительнее применять нитки правой крутки, так как они обладают меньшей обрывностью в швейных машинах, чем нитки левой крутки.  
При эксплуатации нитка в шве готового изделия также подвергается различным воздействиям: незначительным по величине, но многократным растяжениям и изгибам; трению; воздействию моющих средств  при стирке и химических препаратов при химчистке; высоким температурам и давлению при глаженье. Эти воздействия разрушают нитки в швах.
Прочность ниточных соединений относится к одному из основных показателей качества швейных изделий. Основные показатели качества ниточных соединений, к которым относятся прочность (разрывная нагрузка) и износостойкость, зависят от свойств исходных материалов (ниток, тканей, кожи) и условий носки, от параметров образования строчки, режимов работы исполнительных инструментов швейных машин, а также их скорости. Прочность ниточных швов в материалах зависит от физико-механических показателей материала и ниток, конструкции шва, технологии скрепления, ослабления ниток и материала при скреплении и других факторов.
Хлопчатобумажные нитки благодаря хорошим потребительским свойствам имеют наибольшее распространение. Их применяют практически на всех операциях швейного производства. Хлопчатобумажные нитки используют при изготовлении изделий из тканей, трикотажных и нетканых полотен различного волокнистого состава, меха, кожи.
Шелковые нитки выдерживают большую разрывную нагрузку и относительное удлинение (до 25%), имеют большую температуру разрушения волокон и являются достаточно прочными в швах изделий.
Капроновые нитки обладают высокой прочностью и по стойкости к истиранию превосходят все прочие нитки, поэтому их широко используют для обметывания петель, а также при изготовлении одежды из прочных безусадочных материалов. 
Лавсановые нитки также безусадочны, но уступают капроновым по прочности и стойкости к истиранию, однако превосходят их по теплостойкости.
Швейные нитки из комплексных нитей любого условного номера отличаются малой толщиной при значительной разрывной нагрузке. Текстурированные швейные нитки прочные, эластичные, мягкие, упругие. Они обеспечивают прочные, растяжимые швы с хорошим застилом. Эти  швы используют при стачивании деталей из эластичных материалов. Нитки выдерживают воздействие пота, многократных стирок, быстро высыхают. Швейные нитки из искусственных и синтетических штапельных волокон отличаются ворсистой поверхностью. Когда нитка проходит через ушко иглы, ее ворсинки препятствуют прямому контакту с иглой, от чего нить мало нагревается, поэтому обрывность ее невелика. Они успешно используются для пошива верхней одежды, костюмов, трикотажных изделий, купальных костюмов.
Армированные швейные нитки особенно рекомендуются в качестве игольной нитки при высокоскоростном пошиве. Хлопковый компонент предохраняет термопластичный сердечник от повреждения в результате нагрева иглы и способствует полному заполнению материалов в местах проколов иглы благодаря увеличению диаметра нити. Для получения высококачественных строчек в швах при изготовлении швейных изделий необходимо правильно подобрать швейные нитки, т. е. учесть их волокнистый состав и толщину материалов. Толщина швейных ниток послужит основой для выбора швейной иглы нужного диаметра.
Одним из важнейших факторов, определяющих прочность ниточных соединений в изделиях из натуральной и искусственной кож, являются физико-механические свойства швейных ниток. Во избежание налипания волокон на иглу при использовании материалов с большим содержанием синтетических волокон (что может явиться причиной повышенной обрывности синтетических ниток) необходимо осуществить дополнительное замасливание ниток замасливателем ЗН-1. В некоторых случаях можно применить воздушно-водяное охлаждение иглы.
При изготовлении верхней одежды из плотных и тяжелых тканей с синтетическими волокнами отделочную строчку необходимо выполнять с замасливанием ниток эмульсиями «Сополимер-5» в комбинации с охлаждением иглы. Для замасливания может быть использовано также вазелиновое или веретенное масло. Для уменьшения нагрева иглы при пошиве рекомендуется использовать иглы с хромированной поверхностью, так как они при прокалывании ткани меньше нагреваются от трения. Для изготовления одежды наиболее перспективными являются нити армированные, прозрачные, из синтетических волокон и объемные. В промышленности наряду с синтетическими швейными нитками используются нитки из натуральных волокон и нитей.
Ассортимент ниток пополнился нитками из химических волокон. Объем применения ниток из химических волокон растет из года в год. В немалой степени тому содействует поступление в швейную промышленность во все большем количестве материалов с вложением синтетических волокон (до 67 %), а также швейных ниток с различными видами пропиток - малоусадочных, водоотталкивающих, малосминаемых, противозагрязняемых. Соединение деталей одежды из этих материалов должно выполняться нитками, имеющими свойства, близкие к свойствам обрабатываемых материалов. 
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