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Останнім часом помітно збільшився інтерес до вивчення фізики магнетронного розряду (МР), адже одночасно з традиційним технологічним використанням [1], він застосовується при вирішенні ряду фізичних проблем [2]. Інтенсивне світіння плазми над поверхнею катоду магнетронної розпилювальної системи (МРС) вказує на можливість використання оптичної спектрометрії для експрес-аналізу елементного складу твердих тіл. 

Кількісний контроль збуджених частинок одночасно зі всієї області потужного світіння МР дозволяє зберегти однакові умови реєстрації випромінювання для всіх частинок, емісії яких досліджуються, і дає можливість вивчати розподіл збуджених частинок уздовж осі магнетрону. Документальність отриманої інформації на фотоплівці чи ПЗЗ (пристрій з зарядовим зв’язком) і використання сучасних комп’ютерних технологій [3] дає можливість суттєво підвищити точність та експресність при визначенні параметрів спектру. Це дозволяє отримати оригінальні наукові результати та вирішити проблеми, які до цього не могли бути реалізовані при існуючих методах реєстрації та обробки експериментальних даних.
Наразі здійснюється проект цифрової зйомки інформації безпосередньо з МРС. Розробляється програмне забезпечення, що дозволяє отримати фізичну інформацію безпосередньо на комп’ютері, без використання додаткових вимірювальних пристроїв. Для створення такого програмного забезпечення була використана мова програмування Python з наступним рядом додаткових модулів: PIL, SciPY, OpenCV і NumPy. У якості тестових зображень були використані переведені в цифрову форму фотокадри плівкових апаратів, що отримані при роботі на МРС. Сканування фотокадрів виконано з використанням слайд-сканерів фотоплівок високої роздільної здатності.
Головним завданням обробки зображення спектра є: локалізація лінії спектру, визначення її меж і отримання розподілу інтенсивності вздовж лінії, яка характеризує фізичні параметри збуджених частинок визначеного типу, що формуються в прикатодній області. У модулі PIL є спеціальні процедури, що дозволяють автоматично використовувати логіку фільтрації зображень перед їх подальшим використанням. Аналіз результатів роботи кількох  алгоритмів дав змогу припустити, що в даному випадку найякісніший метод містить наступні етапи [4]: згладжування зображень фільтром Гаусса, визначення меж ліній (оператор Собеля), знаходження екстремуму інтенсивності кожної строки виділеної зони та інтерполяцію ліній поліномом 2-го ступеня для визначення кривизни лінії Після визначення коефіцієнтів поліному можливо з заданим координатним кроком визначити розподіл інтенсивності уздовж лінії.
Таким чином, створено додаток, що дозволяє відкрити цифрове зображення спектру і, обравши лінію, в автоматичному режимі отримати розподіл інтенсивності уздовж цієї лінії та записати його в окремий файл для подальшого фізичного аналізу.
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