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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПЕРЕВІДНОГО ТЕРМОДРУКУ
В данній дипломній роботі розглянуті способи перевірки та методи управління якістю перевідного термодруку.
На сьогоднішній день розвиток технологій та прагнення суспільства до усього нового потребує нових високоефективних способів друку. Одним з таких способів є перевідний термодрук, що вже отримує в нашій країні все більшого поширення.
Варіанти термодруку орієнтовані на задруковування нетрадиційних матеріалів, але при цьому дозволяють використання доволі стандартного обладнання. 
Сутність способу полягає в наступному: зображення переноситься на спеціально оброблений папір шляхом глибокого, флексографічного, офсетного або ротаційного трафаретного друку; папір з малюнком стикається з матеріалом і притискається до нагрітого барабану. При контакті барвник шляхом сублімації (тобто при температурі 180-280 ° С, певного тиску і тривалості обробки) переходить з паперу на волокно і хімічно з ним взаємодіє.
Технологія перевідного термодруку на основі офсетного способу друку в даний час набула поширення в різних галузях народного господарства, таких як поліграфічна промисловість (виробництво ТНП, в тому числі вимпели, календарі, географічні карти на тканинах і плівках, наочні посібники і т.д.), текстильна, швейна і галантерейна промисловості (колорирування виробів, виготовлення нашивок, серветок на тканинах і нетканих матеріалах і т.д.), килимове виробництво і виробництво підлогових покриттів (у тому числі пластикових), в меблевій промисловості (нанесення багатоколірних малюнків на лакові покриття дерева), в електронній промисловості та приладобудуванні (виробництво панелей приладів металевих, плівкових і пластикових), у виробництві спортінвентарю та одягу і т.д.
В даний час перевідний термодрук є найбільш перспективним способом друку, що має такі переваги на іншими:  висока якість та можливість відтворення зображення будь-якої складності, що іноді неможливо отримати іншим способом; порівняно невисока вартість; низькі витрати електроенергії; екологічність щодо навколишнього середовища; невеликі площі виробничих приміщень; друк на матеріалі різної товщини та природи (тканина, скло, плівки, пластик);  відсутність необхідності в закріпленні, промивки та сушінні задрукованих матеріалів.
Мета вдосконалення полягає у можливості отримання складних багатоколірних зображень, стійких до зовнішніх впливів на синтетичних матеріалах з мінімальними витратами в порівнянні з іншими способами отримання зображень. А також мінімалізації недоліків, таких як, скорочення часу процесу термопереводу зображення, зменшення невідповідності колірних і градаційних характеристик проміжного та кінцевого зображення, зменшення витрат проміжного носія, що потім утилізується.
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