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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ ІНТЕНСИВНОСТІ ПИЛОВИДІЛЕННЯ ГІРСЬКОЇ МАСИ ПІД ЧАС ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ПО ЖОЛОБАХ 
Україна входить у першу десятку країн світу за рівнем видобутку вугілля. Високий рівень вуглевидобутку, як правило, пов'язаний з постійним ускладненням гірничо-геологічних умов у вугільних шахтах, зі збільшенням глибини гірничих робіт, що пред'являє більш жорсткі вимоги до техніки безпеки, що в свою чергу детермінує підвищення вимог до методів і засобів контролю виробничих процесів. Актуальним питанням є розробка методики постійного і безперервного контролю концентрації вугільного пилу в атмосфері шахт для запобігання вибухів пилогазового середовища. Крім того, респирабельні частки пилу при вдиханні досягають легенів і призводять до розвитку пневмоконіозу або силікозу. Респирабельний пил є невидимим для неозброєного ока, визначення його концентрації є важливим аспектом проблеми.
Для вирішення проблеми контролю інтенсивності пиловиділення гірської маси під час перевантаження по жолобах необхідно досліджувати процес утворення пилу, поширення і відкладення в гірничих виробках шахт і рудників при виконанні основних технологічних процесів. Рудникове повітря є сумішшю газів і парів, що рухається по виробках і постійно змінюється в порівнянні з атмосферним повітрям. Постійно коливаються такі показники рудникової атмосфери, як вологість, температура, тиск і об'ємна маса повітря.
До відомих методів вимірювання концентрації пилу відносяться наступні: - гравіметричний метод, заснований на наборі проб пилу, визначенні його маси і реєстрації результатів вимірювань на місці або на відстані; - ваговий метод вимірювання концентрації пилу, що полягає у виділенні з пилогазового потоку частинок пилу і визначення їх маси шляхом зважування; - радіометричний метод, заснований на визначенні частки бета-випромінювання, поглиненого препаратом пилу, виділеної на підкладку; - оптичні методи, засновані на визначенні частки поглиненого або розсіяного світла пиловою хмарою; - електричні методи, засновані на вимірюванні заряду потоку пилових частинок або на вимірюванні кількості заряджених частинок. Серед засобів контролю інтенсивності пиловиділення гірської маси під час перевантаження по жолобах застосовують гравіметричні пробовідбиральні прилади; різноманітні вимірювачі запиленості в реальному масштабі часу; фотометри, що дозволяють визначати концентрацію тонкодисперсного пилу в умовах вугільних шахт; різноманітні пиломіри для вимірювання концентрації вугільного пилу тощо. Необхідно зазначити, що засоби, які застосовуються у методах контролю інтенсивності пиловиділення гірської маси під час перевантаження по жолобах, крім іншого, повинні спрямовуватись на оцінку процесів гравітаційного і інерційного осадження частинок пилу при роботі конвеєра.
Отже, методика контролю інтенсивності пиловиділення гірської маси під час перевантаження по жолобах повинна базуватись на ефективних методах та функціональних засобах контролю, що відповідають виробничим умовам. 

Роботу виконано під керівництвом ст. викладача каф. ОПСтаС Шматкова Д. І.
