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ТЕХНОЛОГІЯ ПЛЕТІННЯ ДРОТОВИХ ПРИКРАС РУКАМИ

У 2013/2014 н.р. студенткою Шияненко А.Г. під керівництвом автора публікації було написано магістерську кваліфікаційну роботу на тему «Дослідження технологічних особливостей дротових прикрас».
Проведений нами аналіз сучасних технологій виготовлення дротових виробів дозволив усе розмаїття технологій поділити на три групи: в’язання гачком, в’язання на вилці за допомогою гачка та в’язання руками.
Докладне вивчення виділених технологій виготовлення дротових прикрас дозволило зробити висновок, що технології в’язання гачком та в’язання на вилці за допомогою гачка є трудомісткими, потребують значних витрат часу на виготовлення виробу, передбачають придбання та використання спеціальних інструментів. Вказаних недоліків позбавлена технологія в’язання руками. З огляду на трудомісткість, економічність та легкість виконання саме її використання є актуальним при виготовленні дротових прикрас.
За таких обставин, розроблено власну технологію плетіння з дроту, що не передбачає використання спеціальних інструментів, а базується на плетінні лише руками.  В якості матеріалів і інструментів передбачається використання лише проволоки діаметром 0,33-0,40 мм, круглогубців і кусачок. 
Розроблено послідовність плетіння руками за власною технологією, що має наведений на рис. 1 вид.

	1) Виконання блізько 10 петель, уздовж, в шаховому порядку на відстані 5-7 мм 
	
	2) Зєднання петель між собою в зигзагоподібні  послідовності 
	
	3) Повторення петель (крок 1-2). З'єднання їх між собою 



	4)Повторення петель (крок 1,2)
до потрібного розміру виробу 
	
	5) Надання дротові наближеної форми потрібного виробу 

	
	6) Уздовж виробу ретельно закріплення дроту між собою.
Якщо є проміжки - додавання петель. Ущільнення виробу



	7) Надання виробу естетичного вигляду й потрібної форми 
	
	8) Додання  фурнітури (замку, ланцюжку, страз) 





Рис. 1. Розроблена технологія плетіння з дроту

