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Обладнання українських ТЕС фізично і морально застаріло. Близько 95% енергоблоків ТЕС відпрацювало свій проектний ресурс (100 тис. годин), а близько 70% енергоблоків перетнули визнану в світовій енергетичній практиці межу граничного ресурсу і границю фізичного зносу (170 и 200 тис. годин відповідно), і тому потребують невідкладної модернізації [1].
Актуальність  проблеми - застосування енергозбереження, підвищення надійності та економічності  експлуатації існуючого обладнання  паротурбінних установок, не викликає сумнівів.
Вирішення задач  цієї проблеми  на поточний час в напрямку  підвищення  енергозбереження  , надійності експлуатації  існуючого енергообладнання  , у тому числі паротурбінних установок ,  до складу котрих входить циліндр високого (середнього) тиску , циліндр низького тиску , котрі з’єднані між собою паропроводом з регулюючим клапаном «до себе» та  включають паропровід технологічного відбору пари  з регулюючим клапаном «після себе» для подачі технологічної пари тепловому споживачеві досягається шляхом забезпечення  послідовної роботи  двох різних за принципом дії  дросельних регулюючих  пристроїв за рахунок   підтримання оптимальної величини тиску в камері технологічного відбору  протягом року  по критерію мінімуму недовироблення електричної потужності  паротурбінними установками  при заданих графіках теплового навантаження з метою забезпечення мінімуму сумарних розрахункових витрат  на виробництво електричної енергії та відпуску теплоти тепловому споживачеві.
Послідовна робота двох різних за принципом дії  дросельних регулюючих  пристроїв  дозволяє суттєво скоротити недовироблення  електричної потужності  паротурбінними установками теплофікаційного типу [2]. Вищезазначене технічне рішення відноситься до малозатратних технічних рішень, може бути упроваджено протягом одного року, тому економічна ефективність визначається  на основі  методики оцінки ефективності інвестицій без  врахування дисконтування, а саме  по критерію витрат виробництва .
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