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В статье описаны возможности использования ГИС-технологий при проектировании объектов природно-заповедного фонда. Изложен опыт использования ГИС при проектировании НПП «Двуречанский».
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Використання ГІС технологій для створення карт у растровому форматі набуло широкого розповсюдження і натепер не становить будь-якої новизни. Натомість, проектування на цій основі будь-яких об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), особливо ж у поєднанні з технологіями обробки космічних цифрових зображень досі має нечисленні приклади. Автором використано можливості MapInfo 10.0 та ГИС Карта 2009 у поєднанні з космічними знімками середньої роздільної здатності з супутника Landsat7 для складання проекту національного природного парку «Дворічанський», що створений на північному сході Дворічанського району Харківської області в долині річки Оскіл. 
Проектування об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), кількість яких постійно зростає, в умовах сучасного неконтрольованого природокористування має велике значення. 
Проектування має здійснюватись відповідно до положень основних нормативних документів: Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (1992 р.) та Положення Міністерства охорони навколишнього природного середовища «Про Проект організації території національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів» (від 06.07.2005 р.) [1; 2].  Розробка проекту території НПП здійснюється на підставі планів землеустрою, які покладено в основу вирішення організаційно-територіальних, екологічних, правових та соціально-економічних завдань. Саме за планами відбувається виділення та відведення земель, вирішення конфліктів землекористування.

З точки зору проектування природоохоронних територій доцільним є використання планів землеустрою мінімальної адміністративної одиниці — сільської ради. Проте переважна більшість схем землевпорядкування адміністративних одиниць Харківської області була складена ще в 80-х роках ХХ століття, тому потребує повного поновлення, що в камеральних умовах  можливе з використанням космічних знімків та ГІС-технологій. Сучасні знімки середньої та високої роздільної здатності дають досить повну та оперативну інформацію про сучасні межі земельних ділянок та типи землекористування в їх межах, а використання ГІС-технологій  дозволяє співставляти космічні знімки та «старі» плани землеустрою, проводити уточнення, визначати площі кожної ділянки, створювати нові плани землеустрою території.
Відповідно до основних положень проектування національних парків [2; 3] при проектуванні НПП «Дворічанський» в якості основи використано плани землеустрою двох сільських рад: Кам’янської та Пісківської в межах яких він розміщується. Їх плани складені в 1974 році й потребують значного уточнення. Актуалізація планів землеустрою проводилась за допомогою програм Створення нового плану відбувалось шляхом співставлення та порівняння двох растрових зображень: плану землеустрою 1974 року та космічного знімку 2009 року. Під час проведення актуалізації плану землеустрою за допомогою модулю трансформування космічних знімків в програмі ГИС Карта  2009 було прив’язано та трансформовано космічний знімок, а потім за допомогою програми 
Враховуючи призначення парку з урахуванням змін, що були внесені при актуалізації землевпорядних схем за допомогою програми MapInfo 10.0 було виділено території, що підлягають включенню в НПП «Дворічанський». Площа проектованого парку склала 3131, 2 га. 

На основі створеної карти землеустрою методами просторового ГІС-аналізу розроблено схему функціонального зонування території національного парку. Функціональне зонування проводилось із виділенням чотирьох функціональних зон (заповідної, зони регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарської [3]. При виділенні кожної з них враховувалось її цільове призначення, рівень освоєності території та сучасне (на момент космічного сканування) господарське використання земель. Було уточнено схеми землеустрою Кам’янської та Пісківської сільських рад, виділено й оконтурено території, що підлягають включенню в національний парк, і визначено конфлікти природокористування, що вимагають подолання, без чого національний парк не зможе ефективно функціонувати. У методичному плані, на прикладі цієї роботи показано перспективність використання такого комплексу засобів на  інших об’єктах.
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