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В  медичній практиці, зокрема в  ортопедії, стоматології, та серцево-судинній хірургії широко використовуються імплантати для лікування різноманітних патологій, або для заміни пошкоджених тканин в організмі людини.  При експлуатації даних виробів необхідні захисні біоактивні і біопасивні покриття [1,2].
Метою даної роботи була розробка технологій нанесення покриттів з гідроксилапатиту, які обладають унікальними властивостями, зокрема визначною біосумісністю з кістковою тканиною. [3,4].
В роботі відпрацьовано технологію нанесення одношарових покриттів з гідроксилапатиту в іонно-плазмовій системі з джерелом іонів «Радикал». Проведено дослідження параметрів розряду та процесу перерозпорошення мішені з гідроксилапатиту. Досліджено характеристики синтезованих покриттів.
Отримано нові експериментальні дані: вольт-амперні характеристики ДІ «Радикал» в аргоні та суміші аргону з киснем для мішені з гідроксилапатиту, визначено оптимальні параметри для нанесення покриттів, розпорошених в аргоні та кисні. Знайдено, що покриття, отримані з використанням кисню, мають краще співвідношення кальцію та фосфору.
	Таким чином в роботі отримано нові експериментальні дані для подальшого впровадження іонно-плазмових технологій нанесення функціональних покриттів в медицині.
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