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Поршень – це циліндрична деталь насосів, тепловозної та судової тематики, компресорів, дизельних та бензинових двигунів, двигунів внутрішнього згорання тощо, що здійснює зворотно-поступовий рух всередині циліндра, щільно прилягаючи до його стінок і який служить для перетворення зміни тиску газу, або навпаки — зворотно-поступального руху у зміну тиску. 
У зв’язку з тим, що поршневий палець служить для шарнірного з'єднання поршня з верхньою голівкою шатуна, палець теж треба виробляти у наш час.
Щомісяця на заводі випускається близько 20 тисяч поршневих пальців. Тому при виготовленні пальця, треба враховувати всі вимоги, щоб виріб був найвищої якості.
Через палець передаються великі зусилля, тому його виготовляють з високоякісної вуглецевої або легованої сталі та роблять загартування струмами високої частоти або цементацію з подальшим загартуванням. Це дозволяє отримати оптимальну структуру металу і уникнути утворення концентраторів напруги в центральній, найбільш навантаженій зоні.
Контроль якості виробів здійснюється спеціальними контрольними автоматами.
Для дослідження використовувався поршневий палець 21213-1004020 та п’ять його параметрів (внутрішній та зовнішній діаметр, твердість, шорсткість і маса).
Був зроблений акцент на визначення параметру, який більш всього вплинув на якість виробу. За допомогою діаграми Парето було виявлено, що діаметр та твердість серцевини більш всього впливають на якість поршневого пальця. (Рис. 1)

Рис. 1. Побудова стовпчикової діаграми

Робота виконана під керівництвом доц. кафедри ВтаПМ Созонова Ю.І.

Ряд 1	Зовнішній діаметр	Твердість серцевини	Маса	Внутрішній діаметр	Шорсткість	0	30.4	56.5	78.2	91.3	Ряд 2	Зовнішній діаметр	Твердість серцевини	Маса	Внутрішній діаметр	Шорсткість	100	100	100	100	100	


Ряд 1	Зовнішній діаметр	Твердість серцевини	Маса	Внутрішній діаметр	Шорсткість	7	6	5	3	2	Ряд 2	Зовнішній діаметр	Твердість серцевини	Маса	Внутрішній діаметр	Шорсткість	


