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ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕРРОМАГНИТНОГО ВЯЖУЩЕГО МАТЕРИАЛА (часть 2)

Ферриты находят широкое применение в различных областях науки и техники. Они используются для определения поверхностного натяжения и вязкости жидкостей; в качестве мелющих тел в электромагнитных аппаратах; в магнитно-порошковой дефектоскопии, что позволяет проводить контроль изделий без их разрушения, в качестве твердой смазки для порошковых материалов, используемых для скользящих пар; для изготовления сердечников ультразвуковых преобразователей в различных областях техники; как наполнители для ферромагнитной краски, (для покрытия ученических досок или нанесения ферромагнитных экранов на различные электронные и магнитные элементы в целях защиты от магнитных полей различной природы); как катализатор при селективном каталитическом восстановлении оксида азота. 
Особенно актуально применение композиционных материалов на основе ферритов для защиты электронных систем и биологических объектов от влияния электромагнитного излучения: для защиты от электромагнитных помех , для поглощения электромагнитных излучений от электрических приборов (сотовых телефонов, устройств звуковой сигнализации, компьютеров, беспроволочных телефонов, волн телевизионного диапазона частот); в области микроволн (в ослабителях, модуляторах, переключателях), в усилителях микроволн, в СВЧ - устройствах, в качестве защитных экранов, согласующих устройств, не отражающих покрытий, в качестве листового ферритового поглотителя, ферритовых клипс, корпусов радиоэлектронной аппаратуры, экранов на платах и межблочных экранов с большой площадью; стационарной аппаратуры и переносных приборов промышленного, оборонного и бытового назначения, а также средств индивидуальной и коллективной защиты от СВЧ - излучений, включая компьютерную технику и технику мобильной телефонии.
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