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ХАРАКТЕРИСТИКА ГІГІЄНІЧНИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТКАНИН ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ АВТОМЕХАНІКІВ

Вся діяльність автомеханіка відбувається в таких умовах, при яких необхідні індивідуальні засоби захисту. Тому, одяг автомеханіка повинен захищати від дії негативних виробничих речовин (паливних мастил) під час експлуатації та бути гігієнічним, тобто зберігати нормальний стан людини, її працездатність під час робочої зміни; не повинен бути токсичним.
На жаль, ніхто із вчених не займався дослідженням властивостей матеріалів призначених для спеціального одягу, в тому числі для спеціального одягу автомеханіків. До таких властивостей відносяться товщина тканини, її розтяжність, жорсткість, розсунення ниток в швах, обсипання, прорубування, повітрепроникливість,  паропроникливість, вологопровідність, гігроскопічність, водопоглинання та водовідштовхування, формувальна здатність і формостійкість, усадка.
Для дослідження гігієнічних та експлуатаційних властивостей вибрані та вивчені 3 зразки тканини для спеціального одягу автомеханіків, які пропитали 10 паливно-мастильними речовинами (електролит, тосол, гас, дизельне паливо, авто консервант «Унікум Мовіль», не етилований бензин, гальмівна рідина, масло, ацетон, мастильна речовина).
Визначено їх волокнистий склад, вид переплетення, поверхневу щільність гігієнічні та експлуатаційні властивості. 
За результатами досліджень можна зробити висновок:
1. Тканина Ортон арт. 652596  для спеціального одягу автомеханіків має гарні експлуатаційні властивості, так як вона являється більш стійкішою до дії паливно-мастильних речовин.
2. Тканини Нортон Арт.03с33-КВ та Двунитка Арт. 95639 мають практично однакові  гігієнічні властивості при просочування паливними мастилами. 
Ці тканини можна використовувати протягом невеликого терміну, адже чим більший час просочування розглянутих тканин у паливно-мастильних речовинах, тим гірші їх гігієнічні властивості, що негативно впливає на нормальний стан людини, її працездатність під час робочої зміни, знижує строк експлуатації виробу.
