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НОВШЕСТВА В БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ШВЕЙНЫХ МАШИНАХ «JUKI»
За последние годы модельный ряд бытовых швейных машин JUKI  пополнился целым спектром современных электронных машин и оверлоков. Основной упор «JUKI CORPORATION» делает на электронные швейные машины. Они занимают отдельную нишу надёжных в эксплуатации и качественных машин, не капризных в шитье, которые берут любые материалы и нитки.
Все модели имеют горизонтальный челнок, автоматическую петлю (некоторые модели имеют несколько видов петель), регулируемую длину и фиксированную ширину строчки, съемную рукавную панель, нитевдеватель, световой индикатор выбранной строчки, электронный блок, возможность шитья без педали, регулятор скорости шитья на передней панели, жесткий чехол, индикатор намотки шпульки.
Первые из электронных швейных машин – это HZL – E40 и HZL – E50. Основными особенностями этих моделей являются: механизм предотвращения пуска машины при намотке шпули и при неправильной установке иглы. JUKI HZL – E40 имеет функцию запоминания размера последней выполненной петли, что позволяет повторить последнюю петлю любое число раз даже без использования петельной лапки под пуговицу. У HZL – E50 есть функция автоматической закрепки строчки. Плюс четыре вида петель. В комплекте к данным машинкам идут 5 дополнительных лапок. 
Наибольшей популярностью среди всего ассортимента является JUKI HZL – E80. Имеет 150 видов строчек, ЖК-дисплей. Особенностью является самая большая ширина стежка в серии моделей HZL – до 7 мм. Также машина оснащена механизмом подачи ткани, который отключается рычагом, а не сменной игольной пластиной (для вышивки и аппликации). Последняя модель JUKI HZL – Т100. Эта машина относится к классу элитных швейных машин. Имеет 100 видов швейных программ (в том числе 7 видов автоматических петель), большой объем памяти, жидкокристаллический дисплей. Большой выбор декоративных строчек (в том числе цифры, латинский алфавит).
Одна из самых последних разработок фирмы JUKI - оверлок модель MO 735, машина делает следующие виды швов:2-х, 3-х, 4-х ниточный оверлочный шов, 5-ти ниточный стачивающе-обмёточный шов, 2-х, 3-х ниточный ролевый шов, 2-х, 3-х игольный плоский шов (как широкий, так и узкий), 2-х ниточный цепной стежок.
В оверлоке есть возможность регулировки давления лапки на ткань, что позволяет работать как с очень тонкими, так и с толстыми тканями. С помощью дифференциального продвижения материала есть возможность как припосаживать ткань, так и создавать эффект "волнистого края".
Спектр обрабатываемых материалов в швейных машинах фирмы Juki можно расширить, с помощью дополнительных лапок: роликовая для грубых тканей, тефлоновая для кожи, лапка-транспортер для тонких и проблемных тканей.
