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У зв'язку із закінченням терміну експлуатації деяких енергоблоків АЕС України , особлива увага приділяється забезпеченню безпеки роботи як окремих елементів обладнання , так і всього паливно -енергетичного комплексу. Одним з факторів , що робить істотний впливу на безпечну роботу енергоустаткування , є вібрація трубопровідних систем. На деяких ділянках трубопровідних систем рівень вібрації настільки високий , що призводить до різних ушкоджень (обрив кріплень , утворення свищів і інш. ) І відмов трубопроводів , і , як наслідок виникають простої енергоблоків і високі матеріальні втрати .	
	Коливання трубопроводів атомних станцій, які виникають при транспортування теплоносія (вода, пара, вода + пар) призводять до утворення тріщин, свищів в металі трубопроводів і, як наслідок, можуть стати причиною аварійних ситуацій, виходу з ладу устаткування і значних матеріальних втрат. 
	Для підвищення безпеки експлуатації трубопроводів пропонується провести розрахунок вібраційного стану трубопроводів і на його основі розробити рекомендації щодо зниження коливань до безпечного рівня.
	Параметри виробничого середовища регламентуються державними нормативними актами з охорони праці та нормативними актами з охорони праці окремих підприємств, і відповідальність за їхнє дотримання покладається на власників підприємств або уповноважених ними осіб.
	Розробка рекомендацій щодо усунення небезпечних вібрацій, поліпшенню напружено-деформованого стану і збільшенню довговічності трубопровідних систем заснована на комплексному вирішенні нестаціонарних задач руху двофазних середовищ і перегрітої пари або однофазного середовища, вирішенні задач про вимушені коливання трубопроводів з урахуванням пружних і демпфуючих властивостей опор. Проводиться розрахунок власних частот коливань трубопроводів, аналізується відбудова трубопровідної системи від вимушених коливань. Проводяться розрахунки температурної самокомпенсації трубопроводів, розрахунки на циклічну міцність, а також визначаються вібронапруження, обумовлені вимушеними коливаннями труб, і оцінюється довговічність трубопроводів.
	Актуальним є безпека експлуатації трубопроводів атомних електричних станцій понад проектного. З 2010 року закінчився проектний термін експлуатації таких енергоблоків блоків атомних електричних станцій України: Рівненська АЕС, 1-ий,2-ий енергоблоки - 2010 рік; Південно-Українська АЕС перший енергоблок - 2012 рік.
	Актуальність і доцільність розробки заходів вібраційного стану та розрахунку віброміцності трубопроводів атомних станцій з урахуванням робіт з продовження термінів експлуатації енергоблоків підтверджена листом Міністерства палива та енергетики України Національної атомної енергогенеруючої компанії № 320/03 від 13.01.2009г.

