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ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПЕЧВОРКУ
	
Актуальність теми: Печворк або лоскутна техніка шиття – виключно цікаве заняття, яке дає великий простір для фантазії. Це рукоділля, яке полюбили багато майстринь. Особливо даний вид рукоділля до душі яскравим і креативним натурам. Адже саме в цьому стилі можна створити незвичайні і стильні предмети домашнього текстилю, аксесуари та одяг. [1,4].  	
У сучасності печворк є дуже популярним і має багато особливостей. Аналіз літератури [1-6] та власний досвід свідчить про існування різноманітності технік виконання печворку. Однак відсутні дослідження з приводу їх систематизації та узагальнення.  Наявність таких матеріалів полегшить засвоєння технологій виконання печворку при навчанні студентів - майбутніх дизайнерів одягу. Тому маємо за необхідність розкрити матеріал, в якому визначимо, які ж саме шви застосовуються при виконанні печворку.
	Мета роботи – структурувати оброблений матеріал, що стосується даного типу ручної праці та розкрити основні види швів для виконання печворку, які застосовуються для багатьох його видів при створенні одягу та предметів побуту.
	Основний матеріал дослідження. Отже, розглянемо основні види швів для виконаня печворку. На перший погляд технологія зшивання клаптиків проста: вирізають і зшивають, втілюючи в життя свою задумку. Насправді ж шиття з клаптиків вимагає наявності художнього смаку, працьовитості, посидючості, акуратності, а також самого найголовнішого - вміння шити. Тому необхідно розкрити способи, якими зшиваються ці елементи. Для легкості сприйняття матеріалу, структуруємо його та створюємо таблицю.
Таблиця  1 - Основні шви для виконання печворку [6]
	Ручні шви
	Ручні декоративні шви
	Машинні шви

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Прямий шов
	[image: ]
	Вузол закрі-почний
	[image: ]
	Зшив-ний
	[image: ]

	Шов «назад голку»
	[image: ]
	Петельний
	[image: ]
	Двійний зшив-ний
	[image: ]




Секція: Технологій та дизайну

	Шов «вперед голку»
	[image: ]
	Фестон-чатий
	[image: ]
	Виворітний
	[image: ]

	«Через край»
	[image: ]
	Тамбур-ний
	[image: ]
	Запоши-вочний
	[image: ]

	Потай-ний
	[image: ]
	Петель-чатий
	[image: ]
	Зигзаг
	[image: ]

	Прямий хресто-образний («коз-лик»)
	[image: ]
	Зигзаго-образний петель-чатий
	[image: ]
	Шов розстроч-ний
	[image: ]

	
	
	Шов «ялинка» та його різновиди
	[image: ]
	Защіп
	[image: ]



	Висновки. Наявність багатьох видів швів, яки застосовуються при виконанні виробів у техніці «печворк»,  обумовлює різноманітність варіантів  клаптикового шиття. Систематизація основних швів для печворку є важливим та необхідним для його виконання. В результаті дослідження виділено три групи швів. Це  ручні, декоративні ручні та машинні шви. Звичайно ми описали найбільш використовувані шви, тому що фантазія майстринь та розвиток сучасного швейного обладнання не стоїть на місці.
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