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Останнім часом на ряді енергоблоків українських АЕС використовуються електрогід­ равлічні системи автоматичного регулювання частоти і потужності (САР Ч і П), які мають значні резерви підвищення показників якості регулювання і дозволяють наблизити деякі з них до рівня міжнародних стандартів. Але на сьогодні ці резерви використовуються не по­ вністю. Це пов'язано, з одного боку, з використанням недостатньо ефективних алгоритмів керування виконавчими механізмами САР Ч і П, з іншого боку – нераціональними схем­ ними і конструктивними рішеннями самих виконавчих механізмів.
У науковій роботі проведено теоретичне дослідженні та практична розробка преци­ зійної системи автоматичного регулювання частоти та потужності парових турбін атомних електростанцій, завдяки якої може бути досягнуто поліпшення показників якості електрое­ нергії, що виробляється турбогенераторними установками АЕС і доведення їх до рівня дію­ чих міжнародних стандартів. Проаналізовано існуючі науково­технічні та нормативні бази з систем автоматичного регулювання парових турбін, визначення ефективних методів під­ вищення їх статичної та динамічної точності. Розроблено математичні моделі електрогідра­ влічних механізмів САР Ч і П, виконано на їх основі аналіз показників статичної та динамі­ чної точності, визначено резерви і технічні можливості їх підвищення, практичні науково­ технічні рішення щодо створення та уніфікації прецизійних САР Ч і П парових турбін.
З метою виконання аналізу причин і факторів, що впливають на показники якості ре­ гулювання частоти та потужності турбогенераторних установок (і, відповідно, енергії, що виробляється), розроблено уточнені математичні моделі електрогідравлічних виконавчих механізмів з урахуванням всіх основних процесів і елементів, що мають суттєвий вплив на точність регулювання.
Вперше розроблено детальну класифікацію усіх видів статичних і динамічних похибок регулювання частоти та потужності турбогенераторних установок, які суттєво впливають на якість електроенергії, що виробляється. Запропоновано нову уніфіковану структуру прецизійного регулятора, який забезпечує компенсацію або суттєве зменшення всіх видів похибок і відповідне підвищення точності регулювання.
На основі розроблених математичних моделей виконано класифікацію похибок, що дало можливість розробити уніфіковані науково­технічні рішення щодо підвищення точно­ сті регулювання і якості енергії, що виробляється. Сукупність наукових розробок є систем­ ною науково­технічною і нормативною базою для поліпшення техніко­економічних і ре­ сурсозберігаючих показників технологічного процесу виробництва електроенергії та її яко­ сті. Основні наукові результати отримані автором є теоретичною основою для вирішення прикладних наукових завдань забезпечення стабільності частоти електроенергії, надійності і ефективності енергоблоків теплових та атомних електростанцій.
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