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БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ОБРОБКИ МЕТАЛІВ РІЗАННЯМ
Обробка металу різанням відноситься до робіт з підвищеною небезпекою, і, відповідно, вимагає підвищеної уваги до організації виробничого процесу з урахуванням вимог безпеки, викладених в нормативних правових актах. Основними видами травм при обробці металів різанням є поранення рук, очей, обличчя, забої тіла. 
Причинами травм в основному є неправильне розміщення верстатного обладнання в цеху, відсутність або недосконалість конструкцій огорож, нетривке закріплення оброблюваної деталі або інструменту, відсутність або незастосування захисних пристосувань і засобів індивідуального захисту. Не можна виключати також і випадковий травматизм, не пов'язаний з обробкою металу безпосередньо. Так, стружка або іскра може потрапити в сторонньої людини, який просто проходив повз. Зазначені порушення вимог безпеки призводять до випадків виробничого травматизму з тяжкими наслідками.
В цілях профілактики та недопущення в подальшому випадків травмування працюючих при роботі з металом рекомендовано дотримуватися наступних принципів:
· забезпечити безумовне дотримання вимог правил з охорони праці "Правила охорони праці при холодній обробці металів";
· забезпечити відповідність виробничого обладнання вимогам безпеки згідно нормативним правовим актам, технічним нормативним правовим актам, а також експлуатаційних документів заводів-виготовлювачів;
· не допускати експлуатацію обладнання в несправному стані;
· не допускати експлуатацію обладнання для обробки металів без захисних пристроїв і огороджень, що виключають в процесі роботи зіткнення людини з рухомими елементами і ріжучим інструментом;
· забезпечувати працюючих засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених законодавством норм;
· порядок користування засобами індивідуального захисту викладати в інструкціях з охорони праці з урахуванням конкретних умов, в яких вони застосовуються;
· не допускати до роботи (відстороняти від роботи) осіб у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, не пройшли в установленому порядку медичний огляд, навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, що не використовують необхідні засоби індивідуального захисту;
· прийняти належні заходи щодо забезпечення безумовного і негайного розірвання контрактів з працівниками за порушення правил охорони праці і техніки безпеки, що призвело каліцтво або смерть, розпивання спиртних напоїв у робочий час або за місцем роботи.
Також, впровадження верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ) дає значне поліпшення умов праці та зменшує ймовірність травмування робітника, оскільки в процесі обробки металу робітник може перебувати поза зоною небезпеки.
Робота виконана під керівництвом доц. каф. ОПСтаС Смирнитської М.Б.
