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КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ОДЕЖДЫ ИЗ КЛЕТЧАТЫХ ТКАНЕЙ

Актуальность исследования. Изделия из тканей с рисунком (в клетку, полоску и в елочку) в обиходе уже несколько веков. Домотканые хлопчатобумажные, льняные, шерстяные полотна самых разнообразных расцветок и сочетаний использовались в быту, в народной одежде, восхищая глаз своей непревзойденностью. Но любовь к этим тканям идет рука об руку с коварством. Их использование требует особых приемов конструирования и пошива. Неумелое обращение с тканями в клетку, полоску и в елочку, невнимательное отношение к рисунку при моделировании и раскрое могут быть причиной получения неудачного, а иногда даже испорченного изделия. В связи с этим возникает необходимость исследования особенностей проектирования одежды из тканей с рисунком. 
Цель исследования заключается в изучении особенностей моделирования, раскроя и пошива изделий из тканей с рисунком для предотвращения возможных ошибок при работе с ними.
Основное содержание работы. В ходе исследования были рассмотрены типичные образцы тканей с симметричными и несимметричными рисунками и выявлены особенности конструирования и изготовления изделий из ткани в клетку.
В процессе моделирования одежды из клетчатых тканей необходимо учитывать особенности рисунка клетки его расположение в изделии, чтобы наиболее полно выявить художественные качества рисунка. В связи с этим должны быть хорошо продуманы покрой изделия, форма всех его деталей и положение соединительных швов. Надо учесть, что строгость, геометричность рисунка клетки в какой-то мере ограничивают замыслы художника – модельера. Модели, построенные на сложных асимметричных линиях совсем неприемлемы.
Для изделий из тканей в клетку, в полоску и в елочку характерно сочетание долевого направления рисунка с косым, а иногда и поперечным в различных вариантах. Это относится как к большим, так и к мелким деталям (карманам, хлястикам, манжетам, клапанам, листочкам и т.д.). Выразительность деталей не снижает своей силы даже в том случае, если они применяются на плоскости, раздробленной швами, рельефами, элементами отделки. Однако при неумелом сочетании клеток разных размеров и цветов результат может получиться плачевный. Выполнение такого рода  моделей требует тщательного подбора тканей, чтобы рисунки клеток соответствовали друг другу не только по размеру, но и по колористическому сочетанию.
Особенности рисунка на тканях в клетку лучше всего проявляются при простой композиции изделия, ясном силуэте, логичной конструкции, при четкой форме (главным образом прямоугольной) деталей, удачном расположении рисунка и т.д. Поэтому при работе над моделью из клетчатой ткани решение нужно искать в простоте и согласованности всех элементов, участвующих в композиции
При выборе фасона необходимо учитывать, что расход клетчатой ткани на изделие будет больше, чем гладкокрашеной, причем тем больше, чем крупнее рисунок клеток. Особенно это относится к крупнораппортным тканям.   
При моделировании изделий рисунок клетки и полосы часто меняет свое направление благодаря конструктивным линиям, и, прежде всего вытачкам. В готовой одежде полосы и клетки должны располагаться симметрично и совмещаться на швах. Чтобы избежать смещения рисунка при стачивании, детали в условиях индивидуального производства сметываются тремя строчками: первые две строчки прокладываются по обе стороны от линии шва в готовом виде. Расстояние между строчками 0,5 см. Третья строчка прокладывается по линии стачивания шва. В этой работе используется минимальная длина     стежка. В массовом производстве детали изделия стачиваются по надсечкам, совмещая рисунок ткани.
Одной из трудностей работы с тканью в клетк является необходимость точной раскладки всех деталей изделия на ткани; только в этом случае можно добиться одинакового расположения рисунка на правой и левой частях полочки, на парных деталях, обеспечить правильное соединение рисунка по линиям соединительных   швов и вытачек. 
Чтобы обеспечить правильное расположение деталей на ткани, нужно на каждой из них наметить оси симметрии. Перед раскроем следует хорошо проверить, располагаются ли на ткани найденные заранее оси симметрии переда и спинки строго перпендикулярно рисунку. Для получения более красивого соединения рисунка по плечевым и боковым швам их скос на полочке и спинке должен быть одинаков. При вертикальном расположении рисунка ось симметрии каждой детали следует совместить с линией симметрии самого рисунка, которая при симметричном рисунке соответствует середине любой из определяющих полос или середине интервала между ними.
По-другому решается этот вопрос для ткани с асимметричным рисунком, который не имеет в продольном направлении осей симметрии. При небольших размерах раппорта последнее обстоятельство не имеет существенного значения, поскольку спинку или перед можно разместить так, чтобы их ось симметрии совпала с серединой определяющей (наиболее заметной) полосы рисунка, которую в этом случае с некоторым приближением принимают за ось симметрии рисунка.
При более крупных контрастных рисунках этот способ не дает удовлетворительных результатов, несимметричное расположение рисунка становится очень заметным и портит внешний вид изделия. В этом случае нужно полочку и спинку делать с центральным швом, а детали располагать на ткани в стык одноименными точками. Подобная раскладка полочек обеспечивает правильное расположение ткани даже при асимметричном рисунке.
Выводы. Результаты исследования показывают, что одежда из тканей с геометрическим рисунком относится к специфической группе изделий. Для нее характерны особые приемы моделирования, раскроя и пошива. 
На выбор конструктивно-композиционного решения оказывают влияние такие факторы как размер, расцветка, симметричность и несимметричность рисунка ткани, его расположение в изделии. В связи с этим продумывается покрой, форма всех деталей изделия, положение соединительных швов, а также отделка.
Применение специфических приемов моделирования, раскроя и пошива изделий обеспечивает правильное расположение рисунка ткани на изделии в соответствии с модельными особенностями, композиционным замыслом.

